|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROCESO: CONSERVACIÓN** | |  | **ACTUALIZACIÓN** | | | | | | |  | **FECHA DILIGENCIAMIENTO: dd/mm/aaaa** | | | | | | **ID** |  | | | | | | | | |
| **1-ESTRUCTURA** | | **RESIDENCIAL** | | | | **INDUSTRIAL O**  **COMERCIAL** | | | | **3-BAÑO** | | **RESIDENCIAL** | | | | **INDUSTRIAL O**  **COMERCIAL** | | | | **5.COMPLEMENTO INDUSTRIA** | | | | | | |
| PUNT OS | A | B | C | PUN TOS | A | B | C | PUN TOS | A | B | C | PUN | A | B | C |
| TOS |
| **ARMAZÓN** | MADERA | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | **TAMAÑO** | SIN BAÑO | 0 |  |  |  |  | | | |  | | | PUNT  OS | A | B | C |
| PREFABRICADO | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | PEQUEÑO | 1 |  |  |  | **CERCHAS** | MADERA | | 6 |  |  |  |
| LADRILLO, BLOQUE | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  | MEDIANO | 2 |  |  |  | METÁLICA LIVIANA | | 12 |  |  |  |
| CONCRETO HASTA TRES PISOS | 4 |  |  |  | 22 |  |  |  | GRANDE | 3 |  |  |  | METÁLICA MEDIANA | | 22 |  |  |  |
| CONCRETO CUATRO O MAS PISOS | 6 |  |  |  | 22 |  |  |  | **ENCHAPES** | SIN CUBRIMIENTO | 0 |  |  |  | METÁLICA PESADA | | 34 |  |  |  |
| **MUROS** | MATERIALES DE DESECHO, ESTERILLA | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | PAÑETE, BALDOSA COMÚN ,CEMENTO | 1 |  |  |  | ALTURA | | 6 |  |  |  |
| BAHAREQUE ADOBE TAPIA | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | BALDOSÍN UNICOLOR, PAPEL COMÚN | 2 |  |  |  | SUBTOTAL | | | |  |  |  |
| MADERA | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | BALDOSÍN DECORADO, PAPEL FINO | 3 |  |  |  | **TOTAL INDUSTRIAL (Σ(1,2,5))** | | | |  |  |  |
| CONCRETO PREFABRICADO | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | CERÁMICA CRISTANAC, GRANITO | 4 |  |  |  | **6.GENERALES** | | | | | | |
| BLOQUE LADRILLO | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | MARMOL, ENCHAPE LUJOSO | 5 |  |  |  | **NÚMERO** | TOTAL DE PISOS | |  |  |  |  |
| **CUBIERTA** | MATERIALES DE DESECHO, TELAS ASFÁLTICAS | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | **MOBILIARIO** | POBRE | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DE HABITACIONES | |  |  |  |  |
| ZINC, TEJA DE BARRO, ETERNIT RÚSTICO | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | SENCILLO | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | DE BAÑOS | |  |  |  |  |
| ENTREPISO (CUBIERTA PROVISIONAL) PREFABRICADO | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | REGULAR | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | DE LOCALES | |  |  |  |  |
| ETERNIT O TEJA DE BARRO(CUBIERTA SENCILLA) | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | BUENO | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | AÑO CONSTRUCCIÓN | | |  | | | |
| AZOTEA, ALUMINIO, PLACA SENCILLA CON ETERNIT O TEJA DE BARRO | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | LUJOSO | 11 |  |  |  | 16 |  |  |  | TIPO CONSTRUCCIÓN | | |  | | | |
| PLACA IMPERMEABILIZADA CUBIERTA LUJOSA U ORNAMENTAL | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | **CONSERVA- CIÓN** | MALO | 0 |  |  |  |  | | | | **ÁREAS CONSTRUIDAS**  **(Convencionales y no convencionarles)** | | | | | | |
| **CONSERVA- CIÓN** | MALO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | REGULAR | 2 |  |  |  |
| REGULAR | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | BUENO | 4 |  |  |  | **UNID** | **USO** | **PUNTAJE** | **ÁREA** | | | |
| BUENO | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | EXCELENTE | 5 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| EXCELENTE | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | **SUBTOTAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **SUBTOTAL** | | |  |  |  |  |  |  |  | **4 - COCINA** | | PUN  TOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **2-ACABADOS PRINCIPALES** | | PUNT  OS |  |  |  | PUN  TOS |  |  |  | **TAMAÑO** | SIN COCINA | 0 |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| **FACHADA** | POBRE | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | PEQUEÑA | 1 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| SENCILLA | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | MEDIANA | 2 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| REGULAR | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | GRANDE | 3 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| BUENA | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | **ENCHAPES** | SIN CUBRIMIENTO | 0 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| LUJOSA | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  | PAÑETE, BALDOSA DE CEMENTO | 1 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **CUBRIMIENTO**  **MUROS** | SIN CUBRIMIENTO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BALDOSÍN UNICOLOR,PAPEL COMÚN | 2 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| PAÑETE, PAPEL COMÚN, LADRILLO PRENSADO | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | BALDOSÍN DECORADO, PAPEL FINO | 3 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| ESTUCO, CERÁMICA, PAPEL FINO | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | CERAMICA CRISTANAC, GRANITO | 4 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| MADERA PIEDRA ORNAMENTAL | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | MARMOL, ENCHAPE LUJOSO | 5 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| MARMOL, LUJOSOS, OTROS | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | **MOBILIARIO** | POBRE | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **PISOS** | TIERRA PISADA | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | SENCILLO | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| CEMENTO MADERA BURDA | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | REGULAR | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| BALDOSA COMÚN DE CEMENTO, TABLÓN, LADRILLO | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | BUENO | 4 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| LISTÓN MACHIHEMBRADO | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | LUJOSO | 6 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| TABLETA, CAUCHO, ACRÍLICO, GRANITO, BALDOSA FINA | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  | **CONSERVACIÓN** | MALO | 0 |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | | | |
| PARQUET, ALFOMBRA, RETAL DE MARMOL (GRANO PEQUEÑO) | 8 |  |  |  | 11 |  |  |  | REGULAR | 2 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| RETAL DE MARMOL, MARMOL, OTROS LUJOSOS | 9 |  |  |  | 13 |  |  |  | BUENO | 4 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **CONSERVACIÓN** | MALO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | EXCELENTE | 5 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| REGULAR | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | **SUBTOTAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| BUENO | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | **TOTAL RESIDENCIAL Y COMERCIAL Σ(1,2,3,4)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| EXCELENTE | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | **VOBO** | | |  |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | |  |  |  |  |  |  |  | **NOMBRE COMPLETO RECONOCEDOR** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **CÉDULA CATASTRAL (30 Dígitos)** | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CROQUIS** | **OBSERVACIONES** |
|  |  |
|  |
| **CÉDULA CATASTRAL (30 Dígitos)** |