|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROCESO: CONSERVACIÓN** |  | **ACTUALIZACIÓN** |  | **FECHA DILIGENCIAMIENTO: dd/mm/aaaa** | **ID** |  |
| **1-ESTRUCTURA** | **RESIDENCIAL** | **INDUSTRIAL O****COMERCIAL** | **3-BAÑO** | **RESIDENCIAL** | **INDUSTRIAL O****COMERCIAL** | **5.COMPLEMENTO INDUSTRIA** |
| PUNT OS | A | B | C | PUN TOS | A | B | C | PUN TOS | A | B | C | PUN | A | B | C |
| TOS |
| **ARMAZÓN** | MADERA | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | **TAMAÑO** | SIN BAÑO | 0 |  |  |  |  |  | PUNTOS | A | B | C |
| PREFABRICADO | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | PEQUEÑO | 1 |  |  |  | **CERCHAS** | MADERA | 6 |  |  |  |
| LADRILLO, BLOQUE | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  | MEDIANO | 2 |  |  |  | METÁLICA LIVIANA | 12 |  |  |  |
| CONCRETO HASTA TRES PISOS | 4 |  |  |  | 22 |  |  |  | GRANDE | 3 |  |  |  | METÁLICA MEDIANA | 22 |  |  |  |
| CONCRETO CUATRO O MAS PISOS | 6 |  |  |  | 22 |  |  |  | **ENCHAPES** | SIN CUBRIMIENTO | 0 |  |  |  | METÁLICA PESADA | 34 |  |  |  |
| **MUROS** | MATERIALES DE DESECHO, ESTERILLA | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | PAÑETE, BALDOSA COMÚN ,CEMENTO | 1 |  |  |  | ALTURA | 6 |  |  |  |
| BAHAREQUE ADOBE TAPIA | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | BALDOSÍN UNICOLOR, PAPEL COMÚN | 2 |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
| MADERA | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | BALDOSÍN DECORADO, PAPEL FINO | 3 |  |  |  | **TOTAL INDUSTRIAL (Σ(1,2,5))** |  |  |  |
| CONCRETO PREFABRICADO | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | CERÁMICA CRISTANAC, GRANITO | 4 |  |  |  | **6.GENERALES** |
| BLOQUE LADRILLO | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | MARMOL, ENCHAPE LUJOSO | 5 |  |  |  | **NÚMERO** | TOTAL DE PISOS |  |  |  |  |
| **CUBIERTA** | MATERIALES DE DESECHO, TELAS ASFÁLTICAS | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | **MOBILIARIO** | POBRE | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DE HABITACIONES |  |  |  |  |
| ZINC, TEJA DE BARRO, ETERNIT RÚSTICO | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | SENCILLO | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | DE BAÑOS |  |  |  |  |
| ENTREPISO (CUBIERTA PROVISIONAL) PREFABRICADO | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | REGULAR | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | DE LOCALES |  |  |  |  |
| ETERNIT O TEJA DE BARRO(CUBIERTA SENCILLA) | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | BUENO | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | AÑO CONSTRUCCIÓN |  |
| AZOTEA, ALUMINIO, PLACA SENCILLA CON ETERNIT O TEJA DE BARRO | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | LUJOSO | 11 |  |  |  | 16 |  |  |  | TIPO CONSTRUCCIÓN |  |
| PLACA IMPERMEABILIZADA CUBIERTA LUJOSA U ORNAMENTAL | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | **CONSERVA- CIÓN** | MALO | 0 |  |  |  |  | **ÁREAS CONSTRUIDAS****(Convencionales y no convencionarles)** |
| **CONSERVA- CIÓN** | MALO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | REGULAR | 2 |  |  |  |
| REGULAR | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | BUENO | 4 |  |  |  | **UNID** | **USO** | **PUNTAJE** | **ÁREA** |
| BUENO | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | EXCELENTE | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| EXCELENTE | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | **SUBTOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** |  |  |  |  |  |  |  | **4 - COCINA** | PUNTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2-ACABADOS PRINCIPALES** | PUNTOS |  |  |  | PUNTOS |  |  |  | **TAMAÑO** | SIN COCINA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FACHADA** | POBRE | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | PEQUEÑA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLA | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | MEDIANA | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| REGULAR | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | GRANDE | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| BUENA | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | **ENCHAPES** | SIN CUBRIMIENTO | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LUJOSA | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  | PAÑETE, BALDOSA DE CEMENTO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **CUBRIMIENTO****MUROS** | SIN CUBRIMIENTO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | BALDOSÍN UNICOLOR,PAPEL COMÚN | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| PAÑETE, PAPEL COMÚN, LADRILLO PRENSADO | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | BALDOSÍN DECORADO, PAPEL FINO | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTUCO, CERÁMICA, PAPEL FINO | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | CERAMICA CRISTANAC, GRANITO | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| MADERA PIEDRA ORNAMENTAL | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | MARMOL, ENCHAPE LUJOSO | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| MARMOL, LUJOSOS, OTROS | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | **MOBILIARIO** | POBRE | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **PISOS** | TIERRA PISADA | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | SENCILLO | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| CEMENTO MADERA BURDA | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | REGULAR | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| BALDOSA COMÚN DE CEMENTO, TABLÓN, LADRILLO | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | BUENO | 4 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| LISTÓN MACHIHEMBRADO | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | LUJOSO | 6 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLETA, CAUCHO, ACRÍLICO, GRANITO, BALDOSA FINA | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  | **CONSERVACIÓN** | MALO | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARQUET, ALFOMBRA, RETAL DE MARMOL (GRANO PEQUEÑO) | 8 |  |  |  | 11 |  |  |  | REGULAR | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RETAL DE MARMOL, MARMOL, OTROS LUJOSOS | 9 |  |  |  | 13 |  |  |  | BUENO | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSERVACIÓN** | MALO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | EXCELENTE | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| REGULAR | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | **SUBTOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUENO | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | **TOTAL RESIDENCIAL Y COMERCIAL Σ(1,2,3,4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXCELENTE | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | **VOBO** |  |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** |  |  |  |  |  |  |  | **NOMBRE COMPLETO RECONOCEDOR** |  |  |  |  |  |  |  |  | **CÉDULA CATASTRAL (30 Dígitos)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CROQUIS** | **OBSERVACIONES** |
|  |  |
|  |
| **CÉDULA CATASTRAL (30 Dígitos)** |